**Phụ lục 1:**

**DANH MỤC THIẾT BỊ VĂN PHÒNG PHỤC VỤ CÔNG VIỆC**

*(Kèm theo Công văn số /TTYT ngày tháng năm 2024 của*

*Trung tâm Y Tế huyện Quảng Trạch)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên tài sản/Thông số kỹ thuật** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** |
| **I** | **Trang thiết bị nội thất, văn phòng** |  |  |
| **1** | **Bàn ghế tiếp đón bệnh nhân** - Mã sản phẩm: Bàn ET1600E/ Ghế GQ233 - Xuất xứ: Việt Nam - Bàn gỗ công nghiệp cao cấp sơn PU + ghế văn phòng - Bộ gồm 1 bàn, 2 ghế \* Bàn: + Kích thước: Dài 1600m; rộng 800mm; cao 750mm + Bàn gỗ công nghiệp cao cấp sơn PU Hoà Phát  + Bàn có ngăn kéo, bàn phím và hộc liền có 1 ngăn kéo, 1 khoang cánh mở \* Ghế: 02 cái + Kích thước: Dài 550mm; rộng 570mm; cao980 mm + Khung thép có độ đàn hồi cao cùng vải lưới thoáng mát + Ghế chân quỳ lưng lưới màu ghi viền mạ xung quanh + Mặt ngồi viền da PVC và tựa tay được bọc da PU + Chân quỳ ngồi chắc chắn, không bị lắc ngả, không bị trượt đi khi có tác động lực nhẹ | Bộ | 17 |
| 2 | **Bàn ghế tiếp đón bệnh nhân** - Xuất xứ: Việt Nam - Bàn gỗ MDF chống ẩm + ghế Văn phòng Bộ gồm 1 bàn, 2 ghế \* Bàn: + Kích thước: Dài 3300mm; rộng 700mm; cao 750mm  + Bàn gỗ MDF phủ melanine màu vân gỗ xám + Có tấm kính chắn cao 50cm. kính cường lực 0,8mm có cắt ô \* Ghế: 02 cái + Mã sản phẩm: GQ233 + Kích thước: Dài 550mm; rộng 570mm; cao 980mm Khung thép có độ đàn hồi cao cùng vải lưới thoáng mát + Ghế chân quỳ lưng lưới màu ghi viền mạ xung quanh + Mặt ngồi viền da PVC và tựa tay được bọc da PU + Chân quỳ ngồi chắc chắn, không bị lắc ngả, không bị trượt đi khi có tác động lực nhẹ | Bộ | 1 |
| 3 | **Bàn ghế tiếp đón bệnh nhân**  - Xuất xứ: Việt Nam - Bàn gỗ MDF chống ẩm + ghế Văn phòng - Bộ gồm 1 bàn, 2 ghế \* Bàn: + Kích thước: Dài 2500mm; rộng 700mm; cao 750mm + Bàn gỗ MDF phủ melanine màu vân gỗ xám + Có tấm kính chắn cao 50cm. kính cường lực 0,8mm có cắt ô  \* Ghế: 02 cái + Mã sản phẩm: GQ233 + Kích thước: Dài 550mm; rộng 570mm; cao 980mm + Khung thép có độ đàn hồi cao cùng vải lưới thoáng mát + Ghế chân quỳ lưng lưới màu ghi viền mạ xung quanh + Mặt ngồi viền da PVC và tựa tay được bọc da PU + Chân quỳ ngồi chắc chắn, không bị lắc ngả, không bị trượt đi khi có tác động lực nhẹ | Bộ | 1 |
| 4 | **Bàn ghế tiếp đón bệnh nhân chữ L** - Mã sản phẩm: Bàn BGD1322/ Ghế GQ233 - Xuất xứ: Việt Nam - Bàn tiếp đón - Bộ gồm 1 bàn, 2 ghế \* Bàn tiếp đón Hoà Phát + Kích thước: Dài 2200mm; rộng 1800mm; cao 760mm. + Mặt bàn MFC 2 lớp: lớp trên dày 17mm, lớp dưới dày 25mm, chân inox dập tạo hình trăng khuyết, yếm bàn khung sắt bọc da  \* Ghế: 02 cái + Kích thước: + Kích thước: Dài 550mm; rộng 570mm; cao 980mm + Khung thép có độ đàn hồi cao cùng vải lưới thoáng mát + Ghế chân quỳ lưng lưới màu ghi viền mạ xung quanh + Mặt ngồi viền da PVC và tựa tay được bọc da PU + Chân quỳ ngồi chắc chắn, không bị lắc ngả, không bị trượt đi khi có tác động lực nhẹ | Bộ | 5 |
| 5 | **Bàn ghế họp** - Mã sản phẩm: Bàn CT2412H5/ Ghế GHT11 - Xuất xứ: Việt Nam - Bộ gồm 1 bàn, 6 ghế \* Bàn họp hoà phát: + Kích thước: W2410 x D1200 x H760 mm + Bàn họp sơn PU mặt lượn Hòa Phát + Chất liệu: Gỗ công nghiệp sơn PU cao cấp + Chân bàn ghép hộp trang trí giấy khác màu kết hợp thanh mạ trang trí, yếm giữa không đợt. \* Ghế: 06 Cái + Kích Thước: W420 x D550 x H1050 mm  + Ghế hội trường gỗ tự nhiên Hòa Phát +Ghế có 4 chân tĩnh, khung gỗ tự nhiên toàn bộ + Tựa liền khung + Đệm tựa bọc vải, bọc da hoặc da công nghiệp | Bộ | 12 |
| 6 | **Bộ bàn ghế tiếp khách** - Mã sản phẩm: SF71 - Xuất xứ: Việt Nam - Bộ bàn ghế sofa gỗ tự nhiên cao cấp Hòa Phát - Bộ sofa bao gồm 2 ghế đơn, 1 ghế băng, 1 bàn - bàn ghế được làm hoàn toàn từ gỗ tự nhiên Tần bì hoặc Acacia - Ghế đơn SF71-1: W710 x D680 x H940 mm - Ghế băng SF71-3: W1790 x D680 x H940 mm  - Bàn BSF71: W1200 x D550 x H500 mm | Bộ | 9 |
| 7 | **Bàn ghế làm việc** - Mã sản phẩm: Bàn ET1400A/ Ghế GQ233 - Xuất xứ: Việt Nam - Gỗ công nghiệp cao cấp + ghế văn phòng \* Bàn:  + Kích thước: W1400 x D700 x H760 mm + Bàn Hoà Phát gỗ công nghiệp cao cấp + Bàn có hộc liền 3 ngăn kéo lửng, bàn phím và khoang để CPU - Ghế: + Kích thước: Dài 550mm; rộng 570mm; cao 980mm + Lưng cao, khung sắt mạ crom + Tay mạ crom ốp nhựa + Chân mạ crom đúc nguyên khối + Đệm dưới và tựa lưng lưới cao cấp | Bộ | 25 |
| 8 | **Bàn ăn inox chữ nhật**  - Mã sản phẩm: BCN712B - Xuất xứ: Việt Nam - Bàn Hoà phát Inox - Chất liệu: inox sus 201 - Kích thước: 700mmx1200mm, ống D32x0.5mm, mặt 0.5mm | Cái | 11 |
| 9 | **Bộ máy tính thương hiệu HP** Model: HP S01-PF2035D 6L6W5PA Bộ VXL: Pentium G7400 3.70GHz  RAM: 8GB Ổ cứng: 256GB SSD Bộ nhớ đệm:6Mb Cache Mainboard: Chipset Intel B460 Card đồ họa: Intel UHD Graphics 770 Cổng giao tiếp trước: 4 x USB Type-A 5Gbps 1 tai nghe / micrô kết hợp Kích thước(Lan/Wireless): Gigabit LAN Kết nối không dây: Realtek RTL8822CE 802.11a / b / g / n / ac (2x2) Wi-Fi và Bluetooth 5 Khe cắm mở rộng:2 x M.2 1 x PCIe x16 1 x PCIe x1 Bàn phím, chuột TG Màn hình: Kích thước màn hình: 21.5'' Hệ điều hành: Windows 11 Home Màn hình máy tính LCD HP 21.5" V22 9SV79AA (1920x1080/TN/60Hz/5ms) Kích thước chi tiết: Kích thước màn hình: 21.5'' Độ phân giải: 1920x1080 Pixel Độ sáng: 250 cd/m2 Góc nhìn: 178(H)/178(V) Thời gian đáp ứng: Bật/tắt 5ms Tần số quét: 60Hz Tỉ lệ: 16:9 Độ tương phản: 1000:1 Tín hiệu đầu vào: 1xVGA/D-sub; 1xHDMI 1.4 Khối lượng sản phẩm (Kg): 2,85 kg Thời gian bảo hành: 36 tháng Nhà sản xuất: HP Màu sắc: Đen | Bộ | 30 |
| 10 | **Máy in (in 2 mặt)** - Mã sản phẩm: LBP226DW - Hãng sản xuất: Canon - Xuất xứ: Trung Quốc Máy in laser Canon LBP226DW Độ phân giải600 x 600 dpi Chức năng: In 2 mặt tự động, In từ thiết bị di động, In Wifi Khổ giấy inA4, A5, A6, B5, Legal, Letter Tốc độ in2 mặt A4 (31 trang/phút), 2 mặt Letter (33 trang/phút), A4 (38 trang/phút), Letter (40 trang/phút) Thời gian in bản đầu tiên5,5 giây Công suất in tối đa80.000 trang/tháng Loại mực in sử dụngCartridge 057, Cartridge 057H Khay đựng giấy250 tờ Khay chứa giấy đã in150 tờ Cổng kết nốiUSB Màn hình hiển thịLCD Kết nốiWifi Bộ nhớ1GB Điện năng tiêu thụChờ (9,0W), Hoạt động (480W), Nghỉ (0,9W), Tối đa (1.330W) Nguồn điện áp220V - 240V / 50Hz - 60Hz Trọng lượng sản phẩm9,5kg Kích thước sản phẩmDài x sâu x cao (401mm x 373mm x 250mm) Sản xuất tạiTrung Quốc, Philippines Xuất xứ thương hiệuNhật Bản Bảo hành12 tháng | Bộ | 15 |
| 11 | **Máy in (in 1 mặt)** - Mã sản phẩm: LBP 2900 - Hãng sản xuất: Canon - Xuất xứ: Trung Quốc Máy in Canon LBP 2900 Độ phân giải 2.400 x 600 dpi Khổ giấy inA4, A5, B5 Tốc độ in12 trang/phút Thời gian in bản đầu tiên9.3 giây Công suất in tối đa200 - 800 trang/tháng Loại mực in sử dụngCartridge 303 Khay đựng giấy150 tờ Khay chứa giấy đã in100 tờ Cổng kết nốiUSB Hệ điều hànhWindows Bộ nhớ2Mb Nguồn điện áp220V - 240V/ 50Hz - 60Hz | Bộ | 15 |
| 12 | **Dãy ghế** - Mã sản phẩm: PS01-5 - Xuất xứ: Việt Nam - Dãy 5 chổ - Kích thước: W2970 x D640 x H790 (mm) - Ghế phòng chờ, ghế băng chờ khung thép Hòa Phát - Bằng gồm 5 chỗ ngồi - Đệm và tựa ghế sử dụng tôn đột lỗ tạo sự thông thoáng - Chân và tay ghế bằng chất liệu hợp kim mạ Ni-Cr, Xà sơn tĩnh điện cao cấp - Ghế sử dụng chân tăng chỉnh tiện dụng | Cái | 38 |
| 13 | **Ghế tựa lưng cao chân quỳ** - Mã sản phẩm: GQ233 - Xuất xứ: Việt Nam + Kích thước: Dài 550mm; rộng 570mm; cao 980mm + Khung thép có độ đàn hồi cao cùng vải lưới thoáng mát + Ghế chân quỳ lưng lưới màu ghi viền mạ xung quanh + Mặt ngồi viền da PVC và tựa tay được bọc da PU + Chân quỳ ngồi chắc chắn, không bị lắc ngả, không bị trượt đi khi có tác động lực nhẹ | Cái | 12 |
| 14 | **Ghế gấp** - Mã sản phẩm: G08 - Xuất xứ: Việt Nam - Ghế gấp gọn Hoà Phát khung inox, đệm ngồi bọc PVC - Kích thước: W410 x D510 x H990 mm | Cái | 70 |
| 15 | **Ghế** - Mã sản phẩm: GDQ02 - Hãng sản xuất: - Xuất xứ: - Kích thước: W400 x D432 x H(720-850) mm. Chiều cao từ sàn lên mặt ghế từ 495-625 mm - Ghế đôn Xoay Inox Hoà Phát - Ghế đẩu quay khung Inox, điều chỉnh được độ cao. Có tựa lưng | Cái | 30 |
| 16 | **Tủ hồ sơ** - Mã sản phẩm: TU09K3, TU09K3CK - Xuất xứ: Việt Nam  Tủ sắt sơn tĩnh điện  - Kích thước: Dài 1000mm; rộng 450mm; cao 1800mm - Tủ 4 cánh có kính Hoà Phát Tủ có 2 khoang: + Khoang trên được chia làm 2 khoang dọc bằng nhau có 2 đợt di động, khung cánh kính mở, kèm với ổ khóa mỗi bên cửa + Khoang dưới cũng có hai khoang dọc với hai cánh sắt mở, có khóa cả hai bên. - Chất liệu sắt không gỉ. | Cái | 22 |
| 17 | **Giường trực** - Mã sản phẩm: GYT03I - Xuất xứ: Việt Nam - Giường đơn  - Kích thước: Dài 1900mm; rộng 915mm; cao 680mm - Giường Inox Hoà Phát - Giát giường bằng inox 304 chắc chắn bền đẹp. | Cái | 10 |
| 18 | **Dãy tủ đồ cá nhân ( 1 hệ gồm 4 tủ locker)** - Mã sản phẩm: TU983-3K - Xuất xứ: Việt Nam Tủ sắt locker - Kích thước: W1058cm x D450cm x H1830cm - Tủ locker Hòa Phát có kiểu dáng hình chữ nhật gồm 9 khoang cánh mở. - Chất liệu sắt sơn tĩnh điện - Trên mỗi cánh có 1 khóa số và khe cất đồ nhanh phía trên. | Cái | 5 |
| 19 | **Kệ đồ**  - Mã sản phẩm: XE3T01I - Xuất xứ: Việt Nam - Kệ để đồ Inox - Kích thước: W650 x D400 x H1070 - Kệ đồ Inox toàn bộ - Kệ 3 tầng, gồm có 2 khay và 1 ngăn kéo để đồ - Có bánh xe di chuyển - Chất liệu: 100% inox | Cái | 10 |
| 20 | **Điều hoà không khí** - Mã sản phẩm: HSC 09TMU - Hãng sản xuất: Funiki - Xuất xứ: Malaysia Điều hoà Funiki 9000BTU 1 chiều HSC 09TMU + Loại: 1 chiều (lạnh) + Công suất lạnh danh định: 2,638 (kW) + Công suất điện tiêu thụ chế độ lạnh: 0,765 (kW) + Nguồn điện: 1pha/220V/50Hz + Môi chất lạnh: R32 + Kích thước dàn lạnh (RxSxC): 805x194x285 + Kích thước dàn nóng (RxSxC): 720x270x495 + Khối lượng sản phẩm (dàn lạnh/dàn nóng): 8,3/23,1 Kg + Kích thước ống dẫn chất làm lạnh: Ø6,35/9,52 + Lưu lượng gió dàn lạnh cao nhất: 593 m3/h - Vật tư thiết bị gồm: Chân giá máy treo tường, Ống đồng dẫn ga, Bảo ôn đôi cách nhiệt màu trắng, Ống thoát nước mềm, Ống thoát nước VC, Dây điện, Attomat, Vật tư phụ+băng quấn...) | Bộ | 22 |
| 21 | **Điều hoà không khí** - Mã sản phẩm: HSC 12TMU - Hãng sản xuất: Funiki - Xuất xứ: Malaysia Điều hoà Funiki 12000BTU 1 chiều HSC 12TMU + Công suất lạnh danh định: 3,37 (kW) + Công suất điện tiêu thụ chế độ lạnh: 1,035 (kW) + Nguồn điện: 1pha/220V/50Hz + Môi chất lạnh: R32 + Kích thước dàn lạnh (RxSxC): 805x194x285 + Kích thước dàn nóng (RxSxC): 765x303x555 + Khối lượng sản phẩm (dàn lạnh/dàn nóng): 8,2/27,3 Kg + Kích thước ống dẫn chất làm lạnh: Ø6,35/9,52 + Lưu lượng gió dàn lạnh cao nhất: 639 m3/h - Vật tư thiết bị gồm: Chân giá máy treo tường, Ống đồng dẫn ga, Bảo ôn đôi cách nhiệt màu trắng, Ống thoát nước mềm, Ống thoát nước VC, Dây điện, Attomat, Vật tư phụ+băng quấn...) | Bộ | 12 |
| **II** | **Thang máy** |  |  |
| 1 | **Thang máy tải khách** Thang máy tải khách có phòng máy hãng Mitsubishi Electric, mã hiệu Nexiez MR – Loại không hộp số(Gearless)-động cơ từ trường nam châm vĩnh cửu (PM Motor) - Mã hiệu: NEXIEZ-MR - Xuất xứ: Thái Lan - Ký hiệu : P1 - Tải trọng : 1350 Kg ( ~ 20 người ) - Kích thước Cabin: 1.3m ngang x 2.3m sâu - Kích thước hố thang: 2.28m ngang x 2.78m sâu - Tốc độ : 60-90 m/phút (1,0 m/s) - Điều khiển: Đơn - Loại cửa: 2 cánh mở từ trung tâm - Số điểm dừng : 02 S/O - Vách và cửa phòng thang bằng Inox | Bộ | 1 |